|  |
| --- |
| **PRODUCT** INFO |

**Mara® *Jet* DI-FLS**

**Milder Geruch – Starke Performance**

**Sie wünschen sich ein Roland Plug & Print**

**Farbsystem mit höchster Beständigkeit für eine**

**breite Bedruckstoffpalette?**

**Mara**

**®**

***Jet***

**DI**

**-**

**FLS sorgt für Ihre Zufriedenheit**

**und**

**die Ihres Kunden mit brill**

**anten Resultaten**

**,**

**selbst**

**auf preisgünstigen Materialien!**



**Anwendungen**

Mara® *Jet* DI-FLS wurde speziell für Roland Druckmaschinen entwickelt.

Mara® *Jet* DI-FLS kann aber auch auf baugleichen Druckern, die Roland Farben oder ähnliche Farben einsetzen, verwendet werden.

Die DI-FLS Bedruckstoffpalette umfasst

* PVC-Selbstklebefolien (Monomer-, Polymer- und gegossene Folien)
* andere PVC-beschichtete Substrate wie Banner- und

Planenmaterialien  Textilgewebe

|  |  |
| --- | --- |
| **Eigenschaften** | **Mara® *Jet* DI-FLS** |
| Plug & Print Kompatibilität | +++ |
| Beständigkeit | +++ |
| Trocknung | +++ |
| Druckstabilität | +++ |

Weitere Informationen finden Sie im Technischen

Datenblatt auf [www.marabu-druckfarben.de](http://www.marabu-druckfarben.de/)

**Ihre Vorteile:**

**Perfekt angepasste Farbtöne für exzellente Plug & Print Kompatibilität**

 Farbwechsel ohne Neuprofilierung

# Hervorragende Kratzfestigkeit und chemische Beständigkeit

 Einfaches Handling, hohe Beständigkeiten für extreme Beanspruchungen

# Sehr schnelle Trocknung

* Für schnelle Druckfolgen, auch hervorragend geeignet für Rolle-zu-Rolle Druckjobs

**Milde und geruchsarme Lösemittel**

* Sehr anwenderfreundlich

# Hohe Pigmentierung

 Sehr gute Lichtechtheit für langfristige Außenanwendungen

# Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Gebinden

 Volle Flexibilität für unterschiedliche Verbrauchsmengen

**Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne:**

Technical Hotline

Tel.: +49 7141 691140, technical.hotline@marabu.de

Marabu GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7141 6910 · info@marabu-druckfarben.de [· www.marabu-druckfarben.d](http://www.marabu-inks.com/)e · 09/2015 Seite 1/1